中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	红外FEL 束测信号调理器
	1. 48 个独立通道，具备滤波和衰减调节能力
2. 滤波器截止频率 900MHz，数目48件
3. 低通抑制频率范围1800MHz-10000MHz，抑制度≥70dB，抑制 DC 信号
4. 手动调节衰减器，步进≤ 2dB，调节范围≥ 18dB，数目48件
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起120日内交货。
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%，货到验收合格且收到全额发票后20个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
	
	验收指标
	验收要求

	信号调理器整体
	通道数
	符合技术规格

	低通滤波器
	截止频率，抑制度
	符合技术规格

	信号衰减器
	步进参数，调节范围
	符合技术规格


保修及售后服务：产品质保期为验收合格之日起12个月。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
