中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	联锁卡置换装置与信息终端
		名称
	技术要求
	数量

	联锁卡置换装置
	主机：CPU≥I5，内存≥32GB，固态硬盘≥1T，网口10/100/1000M 自适应，电源100V-240V/50Hz/60Hz自适应；
触显模块：电容触摸屏，尺寸≥32寸，分辩率≥1920*1080；
收发卡模块：支持读写 ISO14443，ISO15693的非接触卡，支持卡回收功能，支持卡预空提醒，卡空提醒，回收卡满，发卡故障等多种报警状态，卡箱容量≥100张，通讯接口为RS232串口；支持集成RS485 /Wiegand双模通讯的86型读卡器；
门禁卡权限配置功能：可配置普通联锁门禁卡和管理卡两类权限； 
卡发放功能：读取员工卡信息并鉴权、根据权限吐出联锁门禁卡，存储并展示取卡信息，支持语音和文字提示；
卡回收功能：识别联锁门禁卡并收回，存储并展示还卡信息，支持语音和文字提示；
卡在位检测功能：卡全部归位实时检测，并提供可访问的输出信息；
产品外形要求如下，机柜上方为触显模块，下方放置读卡器和卡出入口，高度需便于人站立操作。机身 LOGO 可订制。下图供参考。
[image: 微信图片_20250319221408]
机柜：柜体采用1.5MM冷轧钢，屏采用防爆钢化触摸电容玻璃。
	5台

	信息终端
	主机：处理器≥I5，内存≥32G，固态硬盘≥1T，百兆网卡，USB≥5个；
触显模块：电容触摸屏≥32寸，分辩率≥1920*1080，亮度≥250cd/㎡； 
集成1个紧急玻破开关：工作电流 5A，耐压 250VAC，输出 NC、COM 接点；集成1个急停按钮和1个登记按钮：22mm孔径，平头按钮；可集成1个读卡器；
产品外形要求参考如下，屏和按钮盒可分离，材质和高度相同；按钮排布分别为破玻、急停、登记、读卡器；可印刷中英文说明。
[image: ]
外框采用工业级铝型材喷砂氧化工艺，屏采用防爆钢化触摸电容玻璃；支持挂墙安装。
	10台



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起3个月内将所有货物送达指定地点。
交付进度：合同生效之日起3个月内将所有货物送达指定地点。
付款方式：
合同签订后，支付合同总价的50%的预付款； 
全部货物货到现场验收合格后，支付合同尾款；
注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。
验收指标及验收要求：出厂合格证；验收期间，若货物的型号、数量不符合要求或存在质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：
质保期不少于12个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。
质保期内，供应商负责免费更换和维修零部件。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。
其它：其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。
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