中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	
双直线导轨以及角度旋转台
	直线导轨：旋转台角度范围：30mrad 负载：15kg 台面尺寸：直径200mm~280mm：5μm2.重复定位精度 1 μm 定位精度 4μm 分辨率 1μm 直线度 +10um 行程 600mm /1000mm 载重 30kg
转台：分辨率(机械分辨，非电机分辨)及最小步进量应为1μrad；；旋转台角度范围：30mrad
负载：15kg；台面尺寸：直径200mm~280mm；径向跳动：5μm；轴向跳动：5μm
	
	

	2
	商务条款
	交货期：3个月
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额30%，发货前支付合同总额50%，验收合格收到全额发票支付剩余尾款
验收指标及验收要求：
直线导轨：旋转台角度范围：30mrad 负载：15kg 台面尺寸：直径200mm~280mm 5μm2.重复定位精度 1 μm 定位精度 4μm 分辨率 1μm 直线度 +10um 行程 600mm /1000mm 载重 30kg
验收要求：转台：分辨率(机械分辨，非电机分辨)及最小步进量应为1μrad；；旋转台角度范围：30mrad；负载：15kg；台面尺寸：直径200mm~280mm；径向跳动：5μm；轴向跳动：5μm
保修及售后服务：
1年保修
	
	






[bookmark: _GoBack]公司名称（盖章）：
                             日期：
