中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	功率计
	1、 功率计具有双通道，可以同时测量两路信号；
2、 频率范围需要包括：50 MHz – 18 GHz；
3、 功率测量范围需要包括：-30 dBm至20 dBm（平均功率）、-20 dBm至20 dBm（脉冲功率）；
4、 测量参数：平均功率，峰值功率等；
5、 功率测量精度：≤0.2 dB;
6、 视频带宽：≥1.5 MHz。
数量：2套（每套包含一台功率计主机和2个功率探头）
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月交付。
交付进度：合同签订后6个月交付。
付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到验收后20个工作日内支付合同尾款。
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明。
[bookmark: _GoBack]保修期：合同验收合格后的12个月。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
