中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束损测量模块信号处理器
	· 8通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目；
· 采样率1GHz，支持外时钟触发采样；
· 输入信号最大带宽>500MHz；
· ADC位数14位，支持外触发阈值自触发。
· 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
合同签订后5个月到货。
交付进度：
一次性到货。
付款方式：
合同签订后付款50%；
验收合格后付款50%。
验收指标及验收要求：
按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求：
· 8通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目；
· 采样率1GHz，支持外时钟触发采样；
· 输入信号最大带宽>500MHz；
· ADC位数14位，支持外触发阈值自触发。
· 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]主机保修3年。
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