中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电容分压器
	测量电压：600kV（最大脉冲电压）；
分压比：1：10000±5%；
输出接口：BNC；
顶降：＜0.02%/us（1 MOhm测量电缆）
分压器尺寸：高度≤35 cm；底座≤25cm*25cm； 
可放置于变压器油内。
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	脉冲电流环
	变比：0.1 V/A
量程：5000 A（峰值），50A（RMS）
顶降：＜1.0%/ms
输出阻抗：50 Ω
上升时间：≤20 ns
电流时间乘积：0.2 A/s(最大)
测量频率范围（3dB处）：1 Hz-20 MHz；
I/F指数：0.6 A/Hz（峰值）
输出接口：BNC
工作温度：0至65℃
电流环内径≥1.2 cm；
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