中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	功率放大器
	1. 工作频率：2856 MHz；
2. 工作模式：连续波；
3. 最大输出功率：≥ 10 W；
4. 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm；
5. 附加相位噪声：≤ 3 fs（@10 Hz~10 MHz积分范围）；
6.  2U标准机箱。
	
	

	2
	功率放大器
	1. 工作频率：499.8 MHz；
2. 工作模式：连续波；
3. 最大输出功率：≥ 10 W；
4. 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm；
5. 2U标准机箱。
	
	

	3
	功率放大器
	1. 工作频率：100 MHz；
2. 工作模式：连续波；
3. 最大输出功率：≥ 10 W；
4. 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm；
[bookmark: _GoBack]5.  2U标准机箱。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内。
交付进度：出厂测试合格后，整体交付。
付款方式：1.合同签订后支付20%；2.货物到达甲方并测试合格后支付80%。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
保修及售后服务：3年免费质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
