中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]光斑位置探测器
	光斑位置探测器，数量1套。
1) 配置及数量：
    YAG模块：2套，包含定制CF63多通腔体、线性驱动（DN35CF，75mm行程，通径38mm，手动）、YAG及支架、CCD等。
    MCP模块：2套，包含MCP及支架、真空内荧光屏、线性驱动（DN35CF，200mm行程，通径38mm，手动）、高压源、CCD等。
2) 关键技术指标：
    定制CF63多通腔体：SS316不锈钢，漏率优于5E-10 Pa*m3/s；
    YAG晶体：直径10mm，中心孔径2mm；
    MCP：将入射X射线转化为倍增电子；荧光屏将倍增电子转化为可见光；
CCD：用于观察YAG/荧光屏光斑（实时成像）；
线性驱动：中心通径38mm；CF35法兰；200mm行程。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于图纸确认后6个月将货物送达至甲方指定地点。
交付进度：
1) 合同签订后1个月内由乙方提供图纸，并需由甲方签字确认；
2) 图纸确认后6个月内完成产品加工；
3) 发货前提供出厂检验/测试报告；
4) 到货后完成开箱验收、安装指导/调试支持及使用培训。
付款方式：合同签订后预付40%货款，60%尾款发货前付清。
验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。
阶段性检查要求：
1) 图纸/接口尺寸确认；
2) 出厂前阶段性检查：关键部件装配、漏检与功能测试记录；
3) 发货前可进行远程或现场预验收。
保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非认为故障所需更换的零部件，不另外收取人工费和差旅费。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
