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技术指标供应商确认表
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	图像处理
服务器
	1、机箱：≥12个硬盘位，≥6U机架式结构；
2、处理器：单颗24核心/48线程；主频3.0GHz；缓存≥140M；热设计功耗≤ 260W；数量≥2颗；
3、内存：256GB DDR5 ECC服务器内存，频率≥6400MHz；内存扩展最高可支持频率8000MHz；
4、存储：带独立缓存的硬件RAID卡，缓存≥4GB；容量为960GB热插拔固态硬盘，数量2块；容量为16TB的热插拔机械硬盘，数量2块；
5、PCI:≥2端口10/25Gbs以太网口，含多模光纤收发器；含8个计算卡位，支持≥8 卡600W双宽/三宽高功耗GPU；
6、计算卡：≥PCIe 5.0接口，单卡不低于48GB的GDDR7显存；带宽不低于1300GB/s；TDP热功耗≤300W,单卡FP32理论计算能力不低于60TFlops，核心数不低于14000，数量不少于3块；
7、电源：功率≥2700W冗余电源，支持N+N模式，数量≥6个；
8、质保及服务：主机头7年质保及技术支持服务。
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	商务条款
	交货期：合同签订后4周内完成交货
交付进度：一次性交付
付款方式：货到验收后付款
验收指标及验收要求：供货商提供产品合格证
保修及售后服务：7年保修服务
其它：需提供营业执照复印件；须提供产品厂商出具的原厂项目授权函及服务承诺文件并加盖原厂公章； 提供配套现场环境部署和互联所需的光纤、网线、电源线、等配件；提供原厂全生命周期数据拯救服务。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
