中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	屏蔽机柜
	屏蔽机柜1（3个）的具体参数需求如下：
1. 600mm*1200mm*2000mm
2. 静态承载能力≥1600kg，动态承载能力≥1000kg（须提供第三方检测报告并加盖公章）
  屏蔽效能：60dB/1GHz，40dB/3GHz
标准组件：主体喷粉框架，覆盖EMC屏蔽条、四根角轨、四点锁玻璃前门、四点锁钢板后门、三个加强型外置铰链，后门进线板、侧板、顶板、底板、PDU挂板、挡风板，顶板，底座。底板须预留穿线口，底座单独发货。机柜顶部配置吊环，底部配置脚轮，脚轮可拆卸。
托盘：配置不低于50kg托盘10组，配套紧固件。
阻燃盲板：1U阻燃盲板20个，配套紧固件。
线槽：两侧竖向各 1 根，配套紧固件。
理线架：4件。
PDU：机柜配置3个8位10A的19”PDU。
接地：机柜内设置接地排，柜体与接地排良好接地，支持与所在设备间接地环网连接。
屏蔽机柜2（3个）的具体参数需求如下：
1. 800mm*1200mm*2000mm
2. 静态承载能力≥1600kg，动态承载能力≥1000kg（须提供第三方检测报告并加盖公章）
  屏蔽效能：屏蔽效能：60dB/1GHz，40dB/3GHz
标准组件：主体喷粉框架，覆盖EMC屏蔽条、四根角轨、四点锁玻璃前门、四点锁钢板后门、三个加强型外置铰链，后门进线板、侧板、顶板、底板、PDU挂板、挡风板，顶板，底座。底板须预留穿线口，底座单独发货。机柜顶部配置吊环，底部配置脚轮，脚轮可拆卸。
托盘：配置不低于50kg托盘10组，配套紧固件。
阻燃盲板：1U阻燃盲板5个；2U阻燃盲板5个，配套紧固件。
线槽：两侧竖向各 1 根，配套紧固件。
理线架：4件。
PDU：机柜配置3个8位10A的19”PDU。
接地：机柜内设置接地排，柜体与接地排良好接地，支持与所在设备间接地环网连接。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：16周
交付进度：交货期内整机一次性交付。
付款方式：合同签订后支付合同总额的60%，到货验收后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：屏蔽机柜为标准化电子设备，厂家提供原厂检测证书或质量合格证即证明各项性能参数达到验收指标，符合验收要求。
保修及售后服务：三年
	
	




公司名称（盖章）：
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