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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	数据采集卡
（1台）


	[bookmark: OLE_LINK2]1. 采样率：3Gsps，8bit，1CH，（1.5Gsps，8bit，2CH可选）；
2. 精度：不低于 8bit；
3. 时钟：支持多种时钟模式，外参考时钟，内部时钟；
4. 触发：支持多种触发模式，外触发，通道触发，阈值触发，内部秒脉冲触发
5. 板载缓存：不低于 4GB；
6. 二次开发：支持C，Pythom, MATLAB等；
7. 支持FPGA 二次开发，提供网表等工程封装；支持GPIO控制；
8. 数据总线：PCIe 2.0 x8 （2.8GB/s）；输入阻抗：50Ω，输入端子：SMA；
9. 支持采样率可调，通道可选等功能；ENOB：＞7bit；
10. 支持 4挡位程控增益控制：±50mV ±100mV ±200mV ±500mV；
11．支持现场安装，调试，售后使用支持现场指导等，具备专人在合肥提供售后服务；
12. 具备质谱使用中的累加平均功能，且通过上位机软件可进行操控。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：签订合同后预付40%，货到验收合格后付清尾款。
验收指标及验收要求：1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供操作手册；
保修及售后服务：12个月质保期。
其它：
1、供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数；
2、中标供应商在询价结束后一周内、合同签订前，提供样机进行验证测试。
	
	


  公司名称（盖章）：
日期：    
