技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	[bookmark: _GoBack]BPM纽扣电极及Feedthrough
	Feedthrough（裙边结构；针/纽扣材料TA1） 30件
Feedthrough（无裙边结构；针/纽扣材料TA1）6件
Feedthrough（裙边结构；针/纽扣材料Mo）6件
主要技术参数：
1．相对磁导率μ＜1.02；
2．耐压（纽扣/针和壳体）≥1000V（AC）；
3．耐温≥300℃（24h）；
4．电阻（纽扣/针和壳体）＞1E8Ohm（DC500V）；
5．电阻（纽扣和针）＜50E-3Ohm（DC）；
6．真空漏率＜2E-11mbar*L/s（He）；
7．Gap=250±30μm；
8．特性阻抗50±2Ω；
9．纽扣直径φ=6±0.03mm；
10．关键尺寸：φ=8（0/-0.03）mm；φ=9（0/-0.08）mm；L=17.5（0/-0.03）mm；
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                               日期：
