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	2856 MHz
双通道频综
	1. 输出2路参考信号2856 MHz，
功率≥10 dBm，附加相位噪声≤3 fs；
2. 输出2路本振信号2831.590 MHz，
功率≥10 dBm，相位噪声≤35 fs；
输出2路时钟信号105.778 MHz，
功率≥10 dBm，相位噪声≤100 fs； 
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	476 MHz&2856 MHz混合双通道频综
	1. 输出1路参考信号2856 MHz（附加相噪≤3 fs）
和1路参考信号476 MHz（相噪≤60 fs）；
2. 输出1路本振信号2831.590 MHz（相噪≤35 fs）
和1路本振信号451.590 MHz（相噪≤60 fs）；
3. 输出2路时钟信号105.778 MHz（相噪≤100 fs）。
以上6路输出功率≥10 dBm。
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	商务条款
	注：厂家需提供2023年1月1日以后的，“时钟本振（系统）”或“频率综合系统”等类似业绩的合同复印件（不少于1份业绩）。合同中应能体现S波段或输入信号工作频率2800~3000 MHz。
交货进度：1.合同签订后3个月内完成首件设备（两个型号）测试；
2.合同签订后十个月内完成所有设备交付。
付款方式：1.首件设备（两个型号）测试合格，支付合同金额30%；
2.所有货物到达甲方并测试合格，支付合同金额70%。
备注：首件设备测试不合格，甲方有权终止合同。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
保修及售后服务：3年免费质保。
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