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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	低温恒温器
	数量：1个
规格和技术参数：
· 连续流恒温器，可以匹配用户现有的传输管线使用（标准液氦传输线）
· 液氦降温，温度范围5K-350K
· 超低振动和低漂移设计
· 标称温度稳定性：±30mK
· 紧凑尾部设计
· 集成抽真空阀和安全阀
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：图纸确认后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的80%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的20%
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含温度范围5-350K、振动测试报告等。
保修及售后服务：质保期一年
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