中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	
光学补偿元件
	光学补偿元件1技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）区域1：将平面波前转化为柱面波前， F数为1.66；区域1 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）区域2：将平面波前转化为柱面波前， F数为12；区域2 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）；5）对准区域：干涉仪准直光束相对区域1有10°倾斜，相对区域2有15°倾斜，利用对准区域实现对准。
光学补偿元件2技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）补偿元件的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）测试区域：将平面波前转化为柱面波前，柱面焦距为123.6mm，F数为3.2；4）对准区域：干涉仪准直光束测试区域有9.7°倾斜，利用对准区域实现对准；5）1级透过率：＞30%（632.8nm）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：2个月
交付进度：一次性交付
[bookmark: _GoBack]付款方式:签订合同后支付合同总价20%，验收合格后支付合同总价的 80%
验收指标及验收要求：
光学补偿元件1技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）区域1：将平面波前转化为柱面波前， F数为1.66；区域1 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）区域2：将平面波前转化为柱面波前， F数为12；区域2 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）；
光学补偿元件2技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）补偿元件的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）测试区域：将平面波前转化为柱面波前，柱面焦距为123.6mm，F数为3.2；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）。
保修及售后服务：
1年保修。
	
	






公司名称（盖章）：
                             日期：
