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[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]热像仪
	热像探测器物理像素：1024*768像素（有图像增强2048*1536）；
探测器种类：多晶硅探测器
波长范围：7~14um;
温度灵敏度(NETD)：30mk@30℃；
测温精度：±1℃或±1%（0~100℃）；其它±2℃或±2%
测温范围：-20℃~2000℃
成像技术：复合调色聚集成像技术：对于选定的目标区域增强显示，自动屏蔽背景温度干扰；
高温差均衡成像技术：高温差场景中，清晰显示所有物体的热梯度细节
镜头角度：25°×19°和12°×9°
空间分辨率：0.34mrad
可见光像素：500万和1300万双可见光数码相机。
存储介质：64G高速SD卡
传输接口：USB、HDMI、蓝牙、WiFi。
其它：任意手机、电脑、平板等设备可以方便地远程操控热像仪，实时获取热像仪数据。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8周内。 
付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付合同总额的70%，货到验收后支付合同尾款）。
验收指标及验收要求：由厂家提供检测合格报告或证书
保修及售后服务：保修期2年。报价包含售后服务支持费用。
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