中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高性能计算集群
	本次采购1套高性能计算集群。其主要参数为（包含三套CPU节点和一套GPU节点）：
	货物名称（CPU计算节点）
	单位
	数量

	CPU：双路 192 核
	套
	3

	内存大于760G 单节点
	套
	3

	千兆网卡+ib网卡
	套
	3

	200gib Raid卡
	套
	3

	2*480G 系统存储固态硬盘
	套
	3

	1600W交流&240V高压直流电源模块
	套
	3

	风扇模块、导风罩模块、高效率散热模块
	套
	3

	配套web管理界面
	套
	3

	货物名称（GPU计算节点）
	单位
	数量

	CPU：双路 192 核
	套
	1

	显卡（RT core≥170 TFLOPS，显存≥24G，兼容CUDA）
	套
	1

	RDIMM内存模块
	套
	1

	千兆网卡+ib网卡
	套
	1

	内存大于500G 单节点
	套
	1

	风扇模块、导风罩模块、高效率散热模块
	套
	1

	配套web管理界面
	套
	1


注：报价时投标方提供的产品需为成熟的，标准化的；
投标方需提供制造商或国内总代理商针对本项目的售后服务承诺。

	
	

	2
	商务条款
	付款方式：
（1）合同签订后支付合同总价的 80% 作为预付款；
（2）设备运抵买方指定地点并完成安装调试，经双方确认验收合格后支付合同总价的 20% 作为尾款。
设备验收内容：  
高性能计算节点（4 台，双路 192 核 CPU、768GB 内存、SSD×2）
  InfiniBand 高速互连网络设备（交换机、网卡、光模块、线缆）
  机柜、PDU、电源线缆及配套附件
  技术文档、合格证、序列号、安装记录等资料
验收指标及验收要求：
  所有硬件配置与合同参数完全一致；
  CPU/内存/SSD/IB 网卡/PCIe 插槽识别正常；
  交换机端口带宽、IB 网络连通正常，无链路错误；
  整机 72 小时满载运行无异常。
系统及网络验收要求： 
完成操作系统、驱动、IB OFED、MPI 通讯环境部署；
节点间 IB 通信测试通过；
集群管理功能正常，节点互通无异常。
性能验收要求： 
提供厂家或供应商出厂测试报告；
提供部署后性能简测；
性能测试结果达到设备标准配置应有水平。
保修及售后服务：
乙方对其所提供设备的免费保修期为6个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
