中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空检漏仪
	氦气（He）抽速：≥2.5L/s；
[bookmark: _GoBack]前级泵抽速：＞25m3/h，多级罗茨干泵，绝对无油无粉尘；
最小可检漏率：<5E-12mbar•L/s；
最大可检压强：≥15mbar；
操作界面语言：支持中文模式；
接口法兰：DN25KF/DN40KF；
电源电压： 220V，50Hz。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内。 
付款方式：进口合同签订后全额付款，国内采购合同分期付款（合同签订70%，到货验收合格后30%）。
验收指标及验收要求：验收指标与要求同“规格和技术参数”部分要求。
保修及售后服务：保修期2年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
