中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	超高真空规
	电离真空计，双钨灯丝，
2.75 英寸 DN 40 CF 法兰
	
	

	2
	真空计控制器
	RS485;响应时间:10 ms;模拟输出:0-10 VDC
	
	

	3
	钨灯丝
	用于电离真空计
	
	

	4
	真空规线缆
	适用于超高真空规的线缆
参考长度： 22米×2根；
15米×2根；10米×1根；
	
	

	5
	全量程规
	DN 40 CF-F；  
法兰材质	不锈钢 1.4435 (AISI 316L)
测量范围	5 × 10-8 – 1 × 103 hPa
烘烤温度最大值 
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	6
	全量程规真空计
	测量范围：5 × 10-8 – 1 × 103 hPa
	
	

	7
	商务要求
	交货期：3个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的 50 %，货到甲方验收合格后支付合同总金额 50%。
验收指标及验收要求：
	
	验收指标
	验收要求

	超高真空规
	2.75 英寸 DN 40 CF 法兰
	符合技术规格

	真空计控制器
	RS485接口
	符合技术规格

	全量程规
	DN 40 CF-F；   
	符合技术规格


保修及售后服务：产品质保期为1年，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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