中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	GC/MS色谱质谱联用仪
	1、GC柱箱：最大升温速率不低于100˚C/分钟；GC保留时间重现性: <0.01% 或<0.001 min；GC进样口: 分流比达到5000:1。配备DB-5ms色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm。
2、采用反射式飞行时间质量分析器，具备多级离子脉冲移除功能。灵敏度：1 pg八氟萘进样下信噪比大于10:1；质量范围：2-800 amu；质量分辨：M/z=502，R>1000；质量稳定性：±0.1 u/24h；峰面积重复性：RSD小于5%；采集速度：推斥频率不低于10 KHz；采谱累加速度不低于100谱/秒。
3、色谱进样时电离室真空不低于5×10-3 Pa、质量分析器真空不低于1×10-3 Pa。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：签订合同后3个月交货至国家同步辐射实验室
付款方式：签订合同后支付合同总额的50%，到货验收合格后付尾款
验收指标及验收要求：
验收指标：
1、 GC柱箱：最大升温速率不低于100˚C/分钟
2、 GC保留时间重现性: <0.01% 或<0.001 min
3、 GC进样口: 分流比达到5000:1
3、灵敏度：1 pg八氟萘进样下信噪比大于10:1
4、质量范围：2-800 amu；质量分辨：M/z=502，R>1000；质量稳定性：±0.1 u/24h
5、峰面积重复性：RSD小于5%
6、采集速度：推斥频率不低于10 KHz；采谱累加速度不低于100谱/秒
7、色谱进样时电离室真空不低于5×10-3 Pa、质量分析器真空不低于1×10-3 Pa
验收要求：按照测试大纲，现场进行测试
保修及售后服务：
1、乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月，提供终身有偿维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算，乙方应在接到保修通知后24小时内响应，两个工作日内派技术人员到达现场，72小时内排除故障；需要更换设备或配件的应在7个工作内修复，7个工作日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修。
[bookmark: _GoBack]2、保修期届满后，乙方按照保修期内规定提供相应的维修义务。 乙方应长期为甲方优惠供应零部件，并协助甲方维护保养所供设备。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
