技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	飞行时间质谱
	1.质量分析器长度：1米
2.离子传输电源：7路，-200V~200V
3.离子探测器：集成式MCP组件，-1200V~-2200V
4.质量分辨：5000（M/z=219，TDC采集卡）
5.质量范围2-1000 amu （实测样品最高质量数>600amu，样品为全氟三丁胺PFTBA）
6.检出限：毛细管进样电子轰击源电离检出限约为1 ppb
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