中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	射频信号发生器
	输出频率范围包含9kHz至6GHz，频率分辨率达到0.001Hz，低相位噪声，最高输出功率达到15dBm，自带操作屏幕，可远程控制，可包含频率选件。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]交货期：合同签订后10周内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的80%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的20%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告
保修及售后服务：
自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
