技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]旋转线圈数据采集器
	（1）	平移台控制器：control Newport xy stage, 8 slots, 6 diver cards, 2 cable between controller and stage. 
（2）	锁相放大器：Voltage noise: 5nV/√Hz; Dynamic reserve: 120 dB; 2ch in, 2ch out. 
（3）	导电环（Slip ring）：Brushless, 4 contact, resistance <0.1mΩ, noise<10nV, outer Dia:3".
（4）	数字万用表：6 1/2 bit；Accuracy: 0.0025%; 20ch.
	
	






                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
