中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵
	1、磁悬浮结构；
2、1台ISO-F 250橡胶圈密封，2台DN 250CF；
3、抽速≥1900 l/s（N2）；
4、极限压强≤5E-7 Pa；
5、压缩比＞5E8 Pa；
6、泵体水平放置；
7、叶片具备防污镀层；
8、具备除污吹扫加热功能。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：预付款后3个月。
交付进度：一次性交付。
[bookmark: _Hlk201049462]付款方式：二选一
1、 合同签订后预付合同总额的30%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。
2、 信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
验收要求及验收指标：
所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：
（1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接受，并由供应商负责免费更换；
（2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
（3）供应商提交的技术文档应包括且不限于技术规格说明书、操作手册等资料。
保修及售后服务：
（1）设备供应商提供分子泵的安装调试服务，供应商需在到货后30个工作日内派人到指定现场进行指导安装；
（2）提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
[bookmark: _GoBack]（3）保修期间产品出现问题时，供应商需12h内做出响应，48h内前往现场进行故障排查。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
