中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	串口服务器
	串口转以太网：将RS-232/422/485串口数据转换成TCP/IP或UDP数据包，在网络上传输，实现串口设备联网。
多端口集成：提供16个串口，8-pinRJ45形式，通过1个设备即可连接大量串行设备。
以太网接口：网络模块可提供冗余以太网(STP/RSTP/TurboRing)功能，支持IPV6，配备自适应RJ45以太网端口，支持 TCP/IP 协议，可实现串口设备与以太网之间的数据转换传输。
波特率：支持可调整波特率，能满足不同数据传输速率的需求。
机架式设计：采用标准19英寸机架式挂耳安装（1U高度），可安装在工业控制柜、数据中心机柜等场景。
宽温工作：支持宽工作温度范围（通常为 -40°C 到 75°C），适用于没有温度调节的工业现场。
TCP服务器/客户端模式：允许串口设备主动发起连接或被动等待连接。可确保安全的串口联网传输，并提供客户导向的硬件设计。如果网络断线，会将串口数据依序 存储在内置的64KB端口缓存中。当重新恢复网络连线时，将按照接收顺序发送缓存的数据。端口缓存的容量可通过安装SD卡扩充。
UDP模式：支持无连接的数据传输。
虚拟串口驱动：可实现基于网络的主机远程虚拟串口，提供底层驱动支持，兼容本地COM口操作。
内建协议：支持Socket、Modbus RTU/TCP网关等常用工业协议，支持RealCOM、TCPServer、TCPClient、配对连接、终端和反向终端的安全 运行模式。
Web Console：内置Web服务器，可通过浏览器进行便捷的配置和管理。
CLI (命令行界面)：支持通过Telnet或Serial Console进行命令行配置，适合批量管理和自动化脚本。
基本网络安全：支持基于IEC62443的安全功能，支持SSL和SSH安全协议进行串口数据加密传输。使用相同IP地址，可连接多达32台串口设备。以太网端口可配置为一般或安全TCP/IP通信协议，支持IP过滤、MAC地址绑定、端口禁用、SSL/TLS加密（部分型号或版本）等数据安全功能。
SNMP：支持简单网络管理协议，便于网管系统进行监控和告警。
电源和端口状态指示灯：输入电压100至240VAC，LCD显示屏，方便配置IP地址，提供LED指示灯，可诊断电源、网络链路、网络活动以及每个串口的数据收发状态。
证书：国际知名品牌，具备UL、CE、FCC等认证并提供证书。
数量：21台
备注：本次采购需满足上述参数要求，兼容现有的设备参数调试正常稳定运行需求
	
	

	2
	商务条款
	交货期：本合同签订后，甲方将提前60日向乙方发出供货通知。乙方收到通知后，须在该期限将货物送达指定地点。
付款方式：甲方合同签订后预付合同总价50%；待货到通过验收且提供产品合格证后，支付剩余合同尾款。
验收指标及验收要求：提供设备产品合格证书。
保修及售后服务：
整体质保期为项目最终验收合格之日起 ​24个月。保修期内，因产品质量或施工问题导致的故障，乙方提供免费维修或更换。故障发生后，乙方需在​2小时内响应，​24小时内派人员到场处理。
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