技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	

分子泵
	N2抽速不低于250L/s，
冷却方式可选水冷或风冷，
极限真空优于5E-7Pa
法兰接口为CF100
	
	

	2
	涡旋干泵
	干泵极限真空优于2Pa，
自带气镇，
抽气接口为KF40，
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	全量程规管
	接口为CF35，
测量范围：常压至1×10 -8mbar
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