中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	线位置传感器
	测量对象：金属丝线；测量方式：光学透过式或电容式； 测量对象尺寸：径0.05mm-1mm； 测量轴数：二维（垂直丝线方向）；测量范围：≥±3 mm；测量精度：±0.5 微米（多次平均）；采样周期：10Hz以上。
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]商务条款
	交货期：合同签订后60天内到货
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付100%货款
验收指标及验收要求：满足技术参数要求
保修及售后服务：1年
	
	






公司名称（盖章）：
                             日期：
