中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	多路高精度测量系统
	1、1个PXIe控制器：主频2.6 GHz，6核i5处理器；
2、5个PXIe万用表卡：6位半数字万用表；
3、2个PXIe万用表卡：高精度7位半高精度万用表；
4、1个PXIe开关切换板卡：单线支持64单通道多路复用器，两线制支持32通道开关高速切换；
5、1个螺栓接线盒：开关切换板卡通道引出接线；
6、1个PXIe机箱：9槽3U PXI Express机箱，内置散热和高精度稳压电源；
7、多路高精度电源测量软件设计和开发：多张万用表板卡同步机制设计开发、测试、验证，电源测量结果数据存储、分析、显示、缩放、数据流盘程序开发与调试，32通道开关切换板卡结合高精度数字万用表卡实现高速多通道复用测量功能，电源测量系统环境温度采集软件开发。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：4个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的80%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的20%
验收指标及验收要求：
	验收指标
	验收要求

	PXIe控制器
	符合技术规格

	PXIe万用表卡
	符合技术规格，提供出厂
校准证书

	PXIe开关切换板卡
	符合技术规格

	螺栓接线盒
	符合技术规格

	PXIe机箱
	符合技术规格

	多路高精度电源测量软件设计和开发
	符合技术规格


保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
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