技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	电动行车
	1. 安装地点为预研楼一楼室内，空间尺寸约为36m×5m×4m ；
2. 最大起重能力为5吨；
3. 轨道单边长度为32m；
4. 行车起升高度为3m；
5. 主要部件采用欧式MH5T—4M/H4M移动式门式起重机，配电缆卷筒，进口葫芦；
6. 大车选用SEW三合一驱动，大车、小车、起升均需配备进口变频器，进口电气配件及遥控。
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