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技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	纳米位移台及其控制器
	三维压电位移台：XYZ；
闭环行程：100 μm  100 μm  100 μm；
分辨率：0.5 nm；
载重：不小于200 g；
空载固频：不小于550 Hz；
控制协议：提供EPICS或EPICS driver；
可以设置扫描波形：三角波、矩形波等；
外触发接口：设定条件发出触发信号；
闭环：自带传感器且可以接入Smaract激光干涉仪信号；
外框尺寸：三个维度均不超过10 cm；
真空兼容。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：合同签订后3-6个月；
交付进度：3-6 个月内一次性交付；
付款方式：合同签订后支付•70%；收到货并验收合格后支付•30%；
保修及售后服务:1年质保及免费维修；
出现故障时，24小时内响应，48小时内解决故障；
必要验收要求：
1.	闭环分辨率小于 0.5 nm；
2.	连接Smaract激光干涉仪闭环控制。
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