中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高分辨率数字万用表
	分辨率不低于7位半；1M 个样点/秒的速度采样漏电流波形；直流电压灵敏度好于10 nV，1 年直流电压精度好于15个ppm；可以采用不同的连接方式，如GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI)；具备内部自动校准功能。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后一月内。
交付进度：合同签订后一月内一次性交付。
[bookmark: _GoBack]付款方式：货到验收合格后支付合同总金额的100%。
验收指标及验收要求:按照上述规格和技术参数相关指标进行验收。
阶段性检查要求:采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。
保修及售后服务:质保期不少于 12个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
