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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	工作点激励器和横向反馈激励器及其机械支撑
	1、激励器（除Feedthrough外)和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ≤1.02，焊缝处μ≤1.05 。束流中心半径400mm范围内机械支撑相对磁导率μ≤1.1，支撑可调，水平调节范围≥±10mm，高度调节范围≥±20mm，调节分辨率≤20μm；
2、极限真空度小于2E-8 Pa，罩检总漏率小于2E-11 mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范；
3、对横向反馈激励器冷却水路工作压力0.6 MPa，测试压力≥1.2 MPa，时间不低于1小时；
4、feedthrough由乙方购买，并由乙方负责安装、调试。采购前feedthrough的品牌和型号必须得到甲方认可；
5、设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。合同签订后一个月内完成图纸会签；
6、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证；
7、其余要求详见图纸。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后四个月
交付进度：一次性交货
付款方式：设计投产图纸经甲方审核，双方会签后，预付合同总额的20%，货到验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
1、激励器（除Feedthrough外)和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ≤1.02，焊缝处μ≤1.05 ；束流中心半径400mm范围内机械支撑相对磁导率μ≤1.1，支撑可调，水平调节范围≥±10mm，高度调节范围≥±20mm，调节分辨率≤20μm；
2、极限真空度小于2E-8 Pa，罩检总漏率小于2E-11 mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范；
3、对横向反馈激励器冷却水路工作压力0.6 MPa，测试压力≥1.2 MPa，时间不低于1小时；
4、严格按会签后图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证。
质保期：现场安装验收合格后1年
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