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序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	
4通道，同时工作时都能达到5Gsps采样率，12bit分辨率，1G带宽，1台；
4通道，同时工作时都能达到5Gsps采样率，12bit分辨率，500M带宽，2台；

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后5个月内将货物送达至甲方指定地点。
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后依据发票支付尾款。
验收指标及验收要求：要求有出厂校准报告。
保修及售后服务：产品质保期为24个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。
	
	





公司名称（盖章）：
                             日期：      


