中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	励磁脉冲放电柜
	励磁脉冲放电柜输出脉冲电流波形为半正弦波；脉冲电流≥15 kA；脉冲宽度（半高宽）5±0.5 μs；脉冲前沿≤3.5 μs；重复频率50 Hz；脉冲幅度稳定度±0.5%（8小时测量）；充电峰值电压＜15 kV；时间抖动±20 ns。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12个月内
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
合同签订之日起1个月内完成励磁脉冲放电柜的方案、工艺设计并通过供应商组织的专家评审后，预付40%；货到验收合格后，采购方支付55%合同款，待联合调试（12个月）结束后支付5%。
验收指标及验收要求：
脉冲电流波形为半正弦波；脉冲电流≥15 kA；脉冲宽度（半高宽）5±0.5 μs；脉冲前沿≤3.5 μs；重复频率50 Hz；脉冲幅度稳定度±0.5%（8小时测量）；充电峰值电压＜15 kV；时间抖动±20 ns。其他指标根据双方审核通过的会签图纸进行验收。
阶段性检查要求：
在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
