中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	控制器老化柜
	1、2个1.8米高，600mm宽，800mm深的标准机柜；
2、1#机柜包含：（1）8个4U高度机箱，每个机箱同时测试 6 套控制器，每6套控制器由一个DC24V电源供电，每个机箱顶部都带有散热风道； 
（2）满足72口及以上的网络交换机；
（3）信号转接板，可模拟负载闭环测试，满足48套控制器同时老化；
3、2#机柜包含：（1）研华工控机IPC-610L及三星27寸显示器； 
（2）1台高精度电源：±20A/20V，长期稳定度±10ppm，我方提供电压型DCCT（PM欧式机箱300A/10V）；
（3）负载电阻：20A/400W；
4、辅料：包括配套网线、电力线、信号线、散热风扇等；
	
	

	2
	控制器生产测试平台
	1、2个机箱：每个机箱对1套控制器进行测试，包含一个信号转接板、一个高精度可编程模拟信号源（长期稳定度2ppm）、一个DC24V电源；
2、一台thinkpadT14p(i9-13900H 32G 1TB)电脑用于上位机。
	
	

	3
	商务条款
	交货期：3个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：
	
	验收指标
	验收要求

	控制器老化柜
	能够支持48套控制器同时长期老化测试，支持与上位机监控界面通信
	符合技术规格

	控制器生产测试平台
	支持对控制器的闭环功能和IO接口进行逐项测试，支持对ADC性能进行测试。
	符合技术规格



保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
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