中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	10吨电动叉车
	额定载荷10t，当载荷中心距800mm时，载重不小于7500kg；
插齿需要反装；
叉车的货叉配备液压调距离功能；
货叉上表面离地2500mm时，门架最大高度不超过2900mm；
额定载重：10000kg；
货叉长度不小于1.5米；
续航时间不小于8h；
其它标配。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后15个工作日内交货到我方指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
提供出厂合格证，并主要针对以下几个指标出具测试报告：
1、货叉上表面离地2500mm时，门架最大高度不超过2900mm；
2、叉车的货叉需反向装配，配备液压调距功能；
3、载荷中心距800mm时，载重不小于7500kg。
保修及售后服务：
整机质保至少一年或2000小时，铅酸蓄电池质保至少六年或12000小时，可以以先到者为准。
[bookmark: _GoBack]三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，期满后仍保证提供售后服务,以优于市场的价格提供正品零部件。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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