中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	荧光探测器定制
	我方提供定制探测器所需的电子倍增器、采集卡和高压电源，供方负责探测器的系统设计、零部件加工、装配和安装调试。
要求实现探测器到样品距离的可调，探测器高压的稳定施加，以及正常获取标准样品荧光吸收谱信号。
交付荧光探测器一件、加工图纸一套和使用说明书一本。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内。
交付进度：一次交付。
付款方式：
第一笔付款在合同签订后20个工作日内支付80%，第二笔在安装、测试、验收后15个工作日内支付剩余尾款。
验收指标及验收要求：
在指定的吸收谱学实验站，测试标准样品的X射线吸收谱荧光信号，要求：一、能够满足探测器测试位置的调节需求；二、能够实现探测器工作时高压的稳定施加；三、探测器能够正常稳定读出荧光产额吸收谱信号。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]荧光探测器硬件保修一年，除我方提供部件损坏外。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
