技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
射频清洗车
	两路配气系统：每路含质量流量计，管路接头、阀门，最大流量400sccm，气体为氩气和氧气。
液氮杜瓦冷却除水系统：两路进气冷却除水，含阀门控制
射频电源系统：输出功率0~500W，频率13.56MHz。
全套系统集成在移动推车上。
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