中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	荧光靶探测片1
	1) 材料：多晶金刚石；
2) 外形尺寸： 探测片1为圆形，直径2英寸(50.8mm±0.1mm)；探测片2为矩形，长*宽48 mm±0.1mm *38 mm ±0.1mm；
3) 厚度： 0.3mm±0.05mm；
4) 热导率：≥1400 W/m·K@25°；
5) 表面粗糙度：≤500nm（RMS)，正反两面；
6) 翘曲度：≤ 100μm；
7) 正面图形：激光打标，位于探测片中心；探测片1图形见图1；探测片2图形见图2；
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	2
	荧光靶探测片2
	
	
	

	3
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内；
交付进度：合同签订后3个月内一次性交付；
付款方式：合同签订后采购方预付合同总价的40%。货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%；
验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。
保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。
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