中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	计算机网络设备
	汇聚交换机：1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2.支持万兆SFP+端口≥48个、40/100GE QSFP28端口≥6个；支持可插拔双电源；
3.支持MAC地址表≥390K、ARP表≥140K、IPv4路由表≥256K，IPv6路由表≥80K；
4.支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；
5.支持统一用户管理功能，支持等多种认证方式，支持分组/分域/分时管理；
6.支持VXLAN功能，支持BGP-EVPN、分布式 Anycast 网关；
7.支持安全启动，流量攻击保护、攻击溯源、IP 源地址保护等安全特性；提供第三方测试报告证明;
8.设备CPU、转发芯片采用自研芯片，提供第三方测试报告证明;
9.支持Telemetry技术，配合网络分析系统通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，快速故障定位，精准保障网络体验；
10.支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；
11.配置冗余风扇、电源模块；配置48个万兆单模光模块；
12.提供3年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
接入交换机（10口）：1.交换容量≥650Gbps，包转发率≥100Mpps；
2.支持固化≥10个千兆电口，4个万兆SFP+端口；
3.交换机关键芯片采用自研芯片，提供第三方测试报告证明；
4.支持MAC地址≥32K，支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K；
5.支持≥4K个VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
7.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；
8.支持CPCAR控制、攻击溯源惩罚、动态ARP检测、IPSG等安全特性，提供第三方检测报告证明；
9.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；
10.支持Telemetry技术，智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
11.设备支持复位按钮，方便设备调试复位，方便忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置；
12.提供3年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
接入交换机（48口）：1.性能：交换容量≥2Tbps，包转发率≥600Mpps；
2.支持千兆电口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，支持可插拔双电源，支持1个扩展插槽，可扩展10GE电接口、100GE光等接口；
3.支持MAC地址表项≥256K、ARP表项≥128K、IPv4 路由表≥512K、IPv6 路由表≥64；
4.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈；
5.支持VXLAN功能，支持BGP EVPN、分布式Anycast网关，支持IPv4 VXLAN隧道数≥16K、IPv6 VXLAN隧道数≥4K，提供第三方测试报告证明；
6.支持 4K个VLAN、支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；
7.支持ERPS，故障倒换收敛时间⼩于50毫秒；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析系统通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，快速故障定位，精准保障网络体验；
9.配置冗余电源，冗余风扇模块；配置4个10G单模光模块；
10.提供3年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起30日内将货物送达至甲方指定地点。
交付进度和付款方式：甲方预付合同总价50%；待货到验收合格且安装通过整体验收后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：提供产品质量合格证，原厂产品规格书，产品检测检验报告。
[bookmark: OLE_LINK1]保修及售后服务：产品质保期为36个月，时间自验收合格之日起计算。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
