中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]单色器光栅基底

	拟采购单色器光栅基底共7件，其中超环面基底4件、平面基底3件。
超环面基底：外形尺寸均为 50（±0.2）mm × 30（±0.2）mm × 40（±0.2）mm，有效光学区域尺寸均为 30（±0.2）mm × 20（±0.2）mm； 
基底子午和弧矢方向的曲率半径分别为 10067 mm（±1%） 和 297.6 mm（±1%），子午和弧矢方向的斜率误差应分别小于 1μrad（RMS） 和 5 μrad（RMS）；有效光学区域面形高度误差均应小于 3 nm（RMS）。有效光学区域表面粗糙度均应小于 0.5 nm（RMS）。
平面基底3件：外形尺寸均为 50（±0.2）mm × 30（±0.2）mm × 40（±0.2）mm，子午斜率误差优于300nrad；表面粗糙度应小于0.3nm（RMS）；光学面与（111）面夹角为0.7°。
参考图纸：
（1）超环面基底示意图
[image: 88f13d12-dd07-4a76-afdd-7b4d2af3f952]
（2）平面示意图
[image: ]
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订，收到预付款后三个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付40%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余60%货款。
验收指标及验收要求：
游标卡尺检测尺寸；LTP检测面形；白光轮廓仪检测粗糙度。
超环面基底：外形尺寸均为 50（±0.2）mm × 30（±0.2）mm × 40（±0.2）mm，有效光学区域尺寸均为 30（±0.2）mm × 20（±0.2）mm；子午和弧矢方向的曲率半径分别为 10067 mm（±1%） 和 297.6 mm（±1%），子午和弧矢方向的斜率误差应分别小于 1 μrad（RMS） 和 5 μrad（RMS）；有效光学区域面形高度误差均应小于 3 nm（RMS），有效光学区域表面粗糙度均应小于 0.5 nm（RMS）。
平面基底：外形尺寸均为 50（±0.2）mm × 30（±0.2）mm × 40（±0.2）mm，子午斜率误差优于300nrad；表面粗糙度应小于0.3 nm（RMS）。光学面与（111）面夹角为0.7°。
保修及售后服务：厂家对所供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
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