中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	时序信号发生装置
	（1）脉冲信号输出通道数≥48路，各通道的延时、门宽可独立设置，脉冲幅度5V；
（2）延时可调节的最大值≥9s，延迟精度(延时步距)≤10 ps，脉宽可调节的最大值≥9s，时间分辨率(脉宽步距)≤10 ps，信号上升沿＜1 ns；
（3）支持内触发和外触发，内触发频率最大值≥10 MHz；外触发频率最大值≥125 MHz，并支持分频；外触发模式下，输出的脉冲信号抖动＜50 ps；
（4）支持外接时钟，支持本地控制和远程控制；
（5）支持安装在公称宽度为600mm的标准机柜中。
数量：一套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起3个月内。
交付进度：合同签订之日起3个月内将货物送达指定地点。
付款方式：合同签订后，支付合同总价的50%的预付款； 货到采购方指定地点并经验收合格后，支付合同尾款。
注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。
验收指标及验收要求：提供产品合格证，出厂测试报告；验收期间，若货物存在技术参数不符合要求或质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：
质保期不少于12个月，起始日期以验收合格之日开始计算。质保期内，供应商负责免费更换或维修。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修，因此所发生的费用由供应商承担。
供应商免费提供必要的技术咨询或现场技术支持，以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
