中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BL08-实验站段真空连接
	在合肥先进光源的首批建设线站中，高通量原位工况中能谱学线站（BL08）建设有三个实验站，实验站之间需要真空管道进行连接，同时为了实现光强检测，实验站间需配备光强检测和节流系统。
[bookmark: _GoBack]设备清单如下。
	
	系统
	设备清单
	数量

	1
	真空系统
	真空腔体，含真空配件如法兰盲板、法兰视窗、转接组件等，法兰口不少于6个
	2套

	[bookmark: _Hlk235519391]2
	真空管道
	CF35真空管道
	总长度不小于2 m

	
	
	CF63真空管道
	总长度不小于4 m

	
	
	CF100真空管道
	总长度不小于2 m

	
	
	CF35波纹管
	1个

	
	
	CF63波纹管
	1个

	
	
	CF100波纹管
	1个

	3
	线性驱动器
	CF35
	2个

	
	
	CF63
	2个

	4
	节流系统
	不锈钢节流片，集成到真空管道内
	1套

	5
	光电二极管系统
	光电二极管
	10个

	
	
	光电二极管真空支撑
	10个

	
	
	旋转导入机构
	10个

	
	
	BNC线缆
	10套，不少于2米

	
	
	BNC馈通法兰
	CF35，10个

	
	金网系统
	金网及其夹持机构
	1个

	
	
	旋转导入机构
	1个

	
	
	BNC线缆
	1套，不少于2米

	
	
	BNC馈通法兰
	CF35，1个

	6
	光阑系统
	水平光阑刀片
	1套

	
	
	竖直光阑刀片
	1套

	
	
	手动高精度移动机构
	2个

	
	
	电动位移调节机构
	2个

	
	
	BNC线缆
	2套，不少于2米

	
	
	BNC馈通法兰
	CF35，2个

	7
	支撑底座
	铸铁底座
	2个

	
	
	三横三纵调节系统
	2个

	8
	甲供设备
	阀门、电流计
	按需


详见询价单。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起7个月内完成交货、安装、调试并满足验收要求。
交付进度：一次性交付
[bookmark: OLE_LINK1]阶段性检查要求：合同签订1个月内线下确认设计方案（包含且不限于三维模型、二维图纸等必要文件）后付预付款，设计经甲方确认后方可投产；乙方在研制过程中按甲方签字确认的设计方案内容实施，如存在重大技术状态更改时，应形成更改记录，并经甲方签字确认后执行；签订7个月内进行出厂测试并提供所有文本材料，若存在外购材料，务必另附外购清单。
付款方式：合同签订后线下确认设计方案后预付40%合同款；出厂测试合格到货，付50%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。
验收指标及验收要求：乙方需提供测量工具的型号、编号以及具有资质的第三方出具的检定报告，经甲方核验签字确认后对各项指标进行出厂测试，满足询价文件中给出的指标要求。交付后，在现场进行真空度和真空漏率指标验收。
档案要求：厂家应按照合肥先进光源工程办要求提供三维模型、二维图纸等必要文件留档。
保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
