技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
50MW数字化聚焦电源等
	50MW数字化聚焦电源	
35V/35A/6组输出;稳定度≤0.1%。
80MW数字化聚焦电源	
250V/25A；稳定度≤0.1%。
50MW速灯丝及偏磁电源	
220V/3A；稳定度≤1%。
80MW速灯丝及偏磁电源	
110V/5A稳定度≤1%。
闸流管灯氢电源	
10V/100A,10V/25A；稳定度≤0.1%。
备注：要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h；模拟24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型）。
速调管钛泵电源	
5kV/1mA
备注：要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，模拟故障信号输出（NPN型）。
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