中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	移相器、功率衰减器
		名称
	单位
	数量
	技术、商务要求

	移相器
	个
	12
	工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节360°/GHz，插入损耗小于2.0dB，最大驻波比1.50：1.（4个）；
工作频率DC-1GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节900°/GHz，插入损耗小于2.5dB，最大驻波比1.50：1.（4个）；
工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率50W，相位调节20°/GHz，插入损耗小于0.35dB，最大驻波比1.25：1.（4个）

	功率衰减器
	个
	10
	工作频率DC-4GHz，接口为N型，特性阻抗50Ω，衰减值30dB,衰减精度±1.5dB，输入最大平均功率300W，峰值功率10kW。



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，货到验收后凭发票报销时付尾款。
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
