技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
MTCA处理器卡
	本次采购的MTCA处理器（CPU）卡是MTCA总线的时序控制器的组成部分，用于HALF项目的定时系统。根据设计方案要求，其具体参数指标要求如下：
1.	总体符合MTCA.4规范，AMC标准的处理器板卡 
2.	CPU：x86架构，至少4核/8线程，主频不低于2.0GHz
3.	内存：DDR4 ECC，不少于16GB
4.	存储：具有板载SSD硬盘或出厂预装有SSD硬盘，不少于64GB，另具有M.2 SSD硬盘接口
5.	背板交换：支持双千兆以太网；双PCIE Gen3×4
6.	面板接口：数字显示接口；串口；SFP 万兆以太网座，RJ45千兆以太网接口，USB接口
7.	支持IPMI 2.0智能管理
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