中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	UFO真空腔体系统
	1. 兼容当前ARPES实验站的空间布局。如下图所示，UFO真空系统的主要作用是在不同真空系统之间完成样品的传递。国家同步辐射实验室ARPES实验站的UFO真空系统目前连接的设备主要有PREP chamber，MBE，磁化腔，进样室和MAG chamber。本次采购的新UFO真空系统要求可以继续对接这些系统，并且兼容当前的系统支架和新的UFO真空旋转机构。厂商需要自己完成空间尺寸测绘、设计和安装。
[image: ]
2. 系统可以耐至少130度烘烤温度，真空漏率优于3×10-10 mbar·L/s，经烘烤后真空度优于8×10-10 mbar
3. 包含烘烤系统和支架
4. 包含各系统之间的真空转接和膛线变径直通
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：
（1）合同签订后15 日内，买方支付合同总价的60% ；
（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的40%。
验收指标及验收要求：提供出厂测试报告，完成系统安装，真空度达标
保修及售后服务：免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。
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