中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表
	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	3t旋转式悬臂起重机（1辆）
	1. 吊车额定载重量3.0t，整车总宽度不超过1500mm，总长度（含吊臂）不超过5000mm；
1. 吊车具有原地转弯，平移、前进后退功能；
1. 满载最大起升速度不低于0.06m/s，最大下降速度不低于0.06m/s；
1. 电池满载续航时间不低于8小时；
1. [bookmark: OLE_LINK9]配备实心橡胶轮胎；
1. [bookmark: _GoBack]大臂长度不小于1700mm，小臂伸出范围0~1000mm；
1. [bookmark: OLE_LINK8]小臂未伸出状态下，吊臂最大角度时吊重3000kg；小臂伸出800mm状态下，吊臂最大角度时吊重2000kg。
1. 带支撑脚（旋转作业时必须打开）；
1. 驱动轮直径不小于250mm，万向轮直径不小于150mm；
10.吊臂旋转角度大于180°，根据甲方要求调整限位角度，旋转过程均匀无摆动。
11.其它标配；
[bookmark: OLE_LINK16]12.安全性要求，配备起重机防倾覆装置、回转极限位置限位装置、过载保护、水平仪、紧急制动等安全装置过载/倒退时报警（声音和灯光），采用钢芯钢丝绳或纤维芯钢丝绳，不低于GB/T 20118标准。依据JB/T 8906-2014相关行业标准制定，符合GB/T的安全标准。
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：收到预付款后50日内交货到我方指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后20个工作日内预付30%，发货前甲方组织入厂测试，出厂测试合格付款60%，货到验收合格后支付10%尾款。
验收指标及验收要求：提供出厂合格证，并主要针对以下几个指标出具测试报告：
1、小臂未伸出状态下，吊臂最大角度时吊重3000kg；小臂伸出800mm状态下，吊臂最大角度时吊重2000kg。
2、吊车所有动作为电动，遥控控制或液压手柄操作控制。
保修及售后服务：整机质保至少一年或2000小时，电池质保至少六年或12000小时，以先到者为准。
三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，除易损件（钢丝绳、刹车片、轴承等）和人为损坏收费，其余不收费；期满后仍保证提供售后服务，以优于市场的价格提供正品零部件，具体按产品质量保证书内容执行。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上2日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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