中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	汇聚交换机
	1.交换容量≥25T，包转发率≥1600Mpps；
2.支持万兆SFP+端口≥48个、40/100GE QSFP28端口≥6个，支持可插拔双电源，独立可插拔风扇≥4个；
3.支持MAC地址表≥380K、ARP表≥136K、IPv4路由表≥250K，支持IPv6路由表项≥80K；提供第三方测试报告证明；
4.静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持分组/分域/分时管理；
6.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7.支持Macsec安全加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、完整性校验、重播保护等功能，保证以太网数据帧的安全性；
8.支持安全启动，CPU防攻击、加密通信分析、安全诱捕等安全特性；
9.支持NetStream、支持Telemetry；
10.为满足国产化要求，交换机CPU芯片需自主研发，提供第三方测试报告证明；
11.支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供第三方测试报告证明；
12.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，并提供权威第三方测试报告
13.提供不少于3年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章；
14.eSight网络设备管理支持网络设备（交换机、路由器、防火墙、WLAN设备等）接入管理。管理软件对已接入的设备提供告警、拓扑、性能等基本管理功能，并通过大屏、报表对设备进行可视化监控。
配置要求：
配置冗余电源，单块电源供电功率不少于600W，不少于4个可插拔风扇模块，48个万兆多模光模块，4个40G多模光模块。
	
	

	2
	接入交换机
	1.性能：交换容量≥12Tbps，包转发率≥460Mpps；
2.支持千兆电口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，支持可插拔双电源，支持1个扩展插槽，可扩展10GE电接口、100GE光等接口；
3.支持MAC地址表项≥256K、ARP表项≥128K、IPv4 路由表≥512K、IPv6 路由表≥64K，提供第三方机构测试报告；
4.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈；
5.支持VXLAN功能，支持BGP EVPN、分布式Anycast网关，支持IPv4 VXLAN隧道数≥16K、IPv6 VXLAN隧道数≥4K，提供第三方机构测试报告；
6.支持 4K个VLAN、支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；
7.支持融合AC管理功能，整机可管理不少于1K AP，提供第三方测试报告证明；
8.支持NetStream、支持Telemetry；
9.支持安全启动，CPU防攻击、加密通信分析、威胁诱捕等安全特性，提供第三方测试报告证明；
10.为满足国产化要求，交换机CPU芯片需自主研发；提供第三方测试报告证明；
11.为简化运维，提升运维效率，设备支持复位按钮（PNP按钮支持恢复出厂设置）；提供相关设备截图证明；
12.GE端口支持缓存不低于180MB，提供权威第三方测试报告
13.提供不少于3年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章；
14.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌；
15.eSight网络设备管理支持网络设备（交换机、路由器、防火墙、WLAN设备等）接入管理。管理软件对已接入的设备提供告警、拓扑、性能等基本管理功能，并通过大屏、报表对设备进行可视化监控。
配置要求：
配置冗余电源，单块电源供电功率不少于600W，配置冗余风扇模块。配置4个万兆多模模块。
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