中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]氦质谱检漏仪
	1. 可检测气体：氦气； 
2. 氦气最小可检测漏率（真空检漏）：5ⅹ10-12mbar*L/s； 
3. 检漏仪对氦抽速： ≥1.8L/s； 
4. 前级真空泵抽速： ≥25m3/h； 
5. 接口法兰： DN25KF/DN40KF；
6. 电源电压： 220V，50Hz。
交货期：合同签订后6个月内
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